|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | ……… m² | **Mammutplatte**  Quadratischer Verbund-Pflasterstein mit Randsteinen, Oberseite planmäßig eben, ohne Fase/mit Mikrofase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338  Rastermaß (Nennmaß), Steindicke: 80 mm  208 x 208 mm (205 x 205 x 80 mm) DI – Normalstein  208 x 104 mm (205 x 101 x 80 mm) DI – Halbstein  208 x 208 mm (214 x 205 x 80 mm) DI – 1/1-Randstein  208 x 104 mm (205 x 110 x 80 mm) DI – ½-Randstein  Farben zur Auswahl:  naturgrau 001, rubinrot 013, anthrazit 033  Hersteller: BERDING BETON GmbH  Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln.  Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ……… | .......... |